6-2

步骤1

1. 验证ping step1\_(1).jpg
2. 交换机A和B的VLAN step1\_(2)\_A/B 两份文档

步骤2

1. 验证是否已创建+是否划分端口 Step\_2(1)
2. 检查连通情况 ping通两台，ping不通一台 step\_2(2)\_1 step\_2(2)\_2 两张图片

步骤3

(1) step3\_(1)

（2）验证 两个都ping不通 step3\_(2)

步骤4

信息显示已经打开：step4\_show

验证测试：step4\_test1 step4\_test2

步骤5

（1）验证查看划分情况 step5\_（1）

（2）step5\_(2)1 step5\_(2)2

步骤6略

步骤7 step7\_(1)\_1/2

(2)PC1和PC2ping不通，无法获取 icmp包。PC3ping通了PC2，抓包存储。Step7\_(2)

(3)access接收不到trunk上面传送的东西

（4）只查看了交换机的地址表，后面步骤待定。Step7\_(4)\_A Step7\_(4)\_B

(5)达到了。

6-3

步骤1

1. 验证是否ping通 step1\_(1)\_1 step1\_(1)\_2

(2) step1\_（2）

步骤7

1. 测试PC2和PC3 step7\_(1)
2. 测试PC1 PC2 step7\_(2)
3. Step7\_(3)

步骤10

（1）step10\_(1)\_1 step10\_(1)\_2

（2）step10\_(2)\_1/2 2个包(wireshark)

（3）step10\_(3)

(4)step10\_4\_1\2\3