扩展ACL实验实验心得

16337341 朱志儒

在本次实验中，我主要负责配置主机IP地址、子网掩码、默认网关，安装并建立FTP和WEB。

在本次实验中，我掌握了标准访问列表规则及配置，掌握了扩展访问列表规则及配置，了解标准访问列表和扩展访问列表的区别。

在配置WEB的过程中，我们遇到了一些问题。按照httpServer安装程序的指示安装好http服务器后，运行该服务器时出现了问题。服务器报错，提示说80端口已经被占用，于是我们就按照老师给的“端口冲突解决方法”，找到httpd.conf文件，将其中的Listen 80改为Listen 8080。成功解决该问题，使用浏览器打开<http://192.168.4.2:8080>网址，网页上显示It work！，说明WEB配置成功。

在配置FTP的过程中，我们遇到很多问题。运行Serv-U配置FTP时，我们发现老师给的“使用说明Serv\_U”文件中的说明和实际运行的程序不符。我们只好摸索着配置FTP，经过几次尝试，但每次都没有成功。我们决定使用windows下的IIS配置FTP，配置好后，进行后面的实验，发现另外两台电脑不能访问该FTP，这就说明使用IIS配置FTP还是存在问题的。最后，在另一组同学的帮助下，我们成功使用Serv-U配置好FTP，在后序实验中，另外两台电脑也可以成功访问该FTP。

经过这次实验，我们的收获颇丰。